**1. ПАРОКОНВЕКТОМАТ / Тип B 1221 i – (Модель 2E1221IA)** -**H14-0401-IA-** Модель конвектомата Retigo Vision 1221 идеально подходит для производственных мощностей от 400 до 600 порций в день. Размеры гастроемкостей GN 2/1 (650x530 мм) или GN 1/1 (530x325 мм). В стандартное оснащение данного конвектомата входит загрузочная тележка. К данному типоразмеру можно дополнительно закупить широкий ассортимент принадлежностей – запасную загрузочную тележку, оборудование для банкетной системы раздачи и т.д. Система парообразования работает на принципе распылителя или при помощи бойлера.

Характеристики

Энергия: Электричество

Парогенератор: Инжектор

Вместимость: 12xGN2/1

Вместимость (под заказ): 24xGN1/1

Производительность: 400-600

Промежуток между полками: 65 мм

Размеры (ШхВхГ): 1111x1343x961 мм

Вес: 210 кг

Общая потребляемая мощность: 36,9 кВт

Теплопроизводительность: 36 кВт

Защита предохранителями: 63 A

Питание: 3N~/380-415V/50-60 Гц

Шум: до 70 дБА

Подвод/слив воды: G 3/4” / 50 мм

Температура: 30 - 300 °C

**CUPTOR CU ABUR / Tip B 1221 i – (Модель 2E1221IA) -H14-0401-IA-** Cuptorul cu abur Retigo Vision 1221 este ideal pentru capacități de producție de 400 până la 600 de porții pe zi. Dimensiunile containerelor gastronorm GN 2/1 (650x530 mm) sau GN 1/1 (530x325 mm). Echipamentul standard al acestui cuptor include un cărucior de încărcare. Pentru această dimensiune, puteți achiziționa suplimentar o gamă largă de accesorii - un cărucior de încărcare de rezervă, echipamente pentru un sistem de distribuție pentru banchete etc. Sistemul de vaporizare funcționează pe principiul unui atomizor sau prin intermediul unui cazan.

Caracteristici

Energie: Electricitate

Generator de abur: Injector

Capacitate: 12xGN2 / 1

Capacitate (la comandă): 24xGN1 / 1

Productivitate: 400-600

Decalaj între rafturi: 65 mm

Dimensiuni (WxHxD): 1111x1343x961 mm

Greutate: 210 kg

Consum total de energie: 36,9 kW

Capacitate de încălzire: 36 kW

Protecție siguranță: 63 A

Alimentare: 3N ~ / 380-415V / 50-60 Hz

Zgomot: până la 70 dBA

Intrare / ieșire apă: G 3/4 ”/ 50 mm

Temperatura: 30 - 300 °C

**2. ПАРОКОНВЕКТОМАТ / Тип B 1221 b – (Модель 2E1221BA)** -**H14-0402-IA-** Модель конвектомата Retigo Vision 1221 идеально подходит для производственных мощностей от 400 до 600 порций в день. Размеры гастроемкостей GN 2/1 (650x530 мм) или GN 1/1 (530x325 мм). В стандартное оснащение данного конвектомата входит загрузочная тележка. К данному типоразмеру можно дополнительно закупить широкий ассортимент принадлежностей – запасную загрузочную тележку, оборудование для банкетной системы раздачи и т.д. Система парообразования работает на принципе распылителя или при помощи бойлера.

Характеристики

Энергия: Электричество

Парогенератор: Бойлер

Вместимость: 12xGN2/1

Вместимость (под заказ): 24xGN1/1

Производительность: 400-600

Промежуток между полками: 65 мм

Размеры (ШхВхГ): 1111x1343x961 мм

Вес: 220 кг

Общая потребляемая мощность: 36,9 кВт

Теплопроизводительность: 36 кВт

Потребляемая мощность парогенератора: 33 кВт

Защита предохранителями: 63 A

Питание: 3N~/380-415V/50-60 Гц

Шум: до 70 дБА

Подвод/слив воды: G 3/4” / 50 мм

Температура: 30 - 300 °C

**CUPTOR CU ABUR / B 1221 b – (Модель 2E1221BA) -H14-0402-IA-** Cuptorul cu abur Retigo Vision 1221 este ideal pentru capacități de producție de 400 până la 600 de porții pe zi. Dimensiunile containerelor gastronorm GN 2/1 (650x530 mm) sau GN 1/1 (530x325 mm). Echipamentul standard al acestui cuptor include un cărucior de încărcare. Pentru această dimensiune, puteți achiziționa suplimentar o gamă largă de accesorii - un cărucior de încărcare de rezervă, echipamente pentru un sistem de distribuție pentru banchete etc. Sistemul de vaporizare funcționează pe principiul unui atomizor sau prin intermediul unui cazan.

Caracteristici

Energie: Electricitate

Generator de abur: Cazan

Capacitate: 12xGN2 / 1

Capacitate (la comandă): 24xGN1 / 1

Productivitate: 400-600

Decalaj între rafturi: 65 mm

Dimensiuni (WxHxD): 1111x1343x961 mm

Greutate: 220 kg

Consum total de energie: 36,9 kW

Capacitate de încălzire: 36 kW

Consumul de energie al generatorului de abur: 33 kW

Protecție siguranță: 63 A

Alimentare: 3N ~ / 380-415V / 50-60 Hz

Zgomot: până la 70 dBA

Intrare / ieșire apă: G 3/4 ”/ 50 mm

Temperatura: 30 - 300 °C

**3. ПАРОКОНВЕКТОМАТ / Тип B 1221 ig – (Модель 2G1221IA)** -**H14-0403-AA-** Модель конвектомата Retigo Vision 1221 идеально подходит для производственных мощностей от 400 до 600 порций в день. Размеры гастроемкостей GN 2/1 (650x530 мм) или GN 1/1 (530x325 мм). В стандартное оснащение данного конвектомата входит загрузочная тележка. К данному типоразмеру можно дополнительно закупить широкий ассортимент принадлежностей – запасную загрузочную тележку, оборудование для банкетной системы раздачи и т.д. Система парообразования работает на принципе распылителя или при помощи бойлера.

Характеристики

Энергия: Газ

Парогенератор: Инжектор

Вместимость: 12xGN2/1

Вместимость (под заказ): 24xGN1/1

Производительность: 400-600

Промежуток между полками: 65 мм

Размеры (ШхВхГ): 1111x1343x961 мм

Вес: 229 кг

Общая потребляемая мощность: 1,28 кВт

Теплопроизводительность: 45 кВт

Защита предохранителями: 10 A

Питание: 1N~(2~)/220-240V/50-60 Гц

Шум: до 70 дБА

Подвод/слив воды: G 3/4” / 50 мм

Газовое соединение: G 3/4”

Температура: 30 - 300 °C

**CUPTOR CU ABUR / B 1221 ig – (Модель 2G1221IA) -H14-0403-AA-** Cuptorul cu abur Retigo Vision 1221 este ideal pentru capacități de producție de 400 până la 600 de porții pe zi. Dimensiunile containerelor gastronorm GN 2/1 (650x530 mm) sau GN 1/1 (530x325 mm). Echipamentul standard al acestui cuptor include un cărucior de încărcare. Pentru această dimensiune, puteți achiziționa suplimentar o gamă largă de accesorii - un cărucior de încărcare de rezervă, echipamente pentru un sistem de distribuție pentru banchete etc. Sistemul de vaporizare funcționează pe principiul unui atomizor sau prin intermediul unui cazan.

Caracteristici

Energie: gaz

Generator de abur: Injector

Capacitate: 12xGN2 / 1

Capacitate (la comandă): 24xGN1 / 1

Productivitate: 400-600

Decalaj între rafturi: 65 mm

Dimensiuni (WxHxD): 1111x1343x961 mm

Greutate: 229 kg

Consum total de energie: 1,28 kW

Capacitate de încălzire: 45 kW

Protecție siguranță: 10 A.

Alimentare: 1N ~ (2 ~) / 220-240V / 50-60 Hz

Zgomot: până la 70 dBA

Intrare / ieșire apă: G 3/4 ”/ 50 mm

Racord la gaz: G 3/4 "

Temperatura: 30 - 300 °C